Subscriber Notifications (Service 6)

Product Description

DPIDPI

DPI

fdpi_ctrl del --service 6 --ip <ip or login>

Example:

fdpi_ctrl del --service 6 --ip 192.168.0.1

Remote DPI Management

On the web server:

Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store, must-revalidate Pragma: no-cache

Add ? to the ntf_server URL parameter — it will be different each time:

ntf_server=192.168.0.18/ntf?

More about thentf_server